TABLE 3 Positional Information

Name WGACAT Position Center WGA PMN or GB6 Position Counterpart Position |Offset| Ctrpart Cum. Offset/ RA DEC Offset error RA DEC RA DEC Source (X-O) Error Error Error

WGAJ0011.2 − 3620 00 11 14.0 − 36 20 35 3.2 13 00 11 15.5 − 36 20 33 00 11 14.6 − 36 20 39 ATCA 8.34 5 13.93 0.60 WGAJ0012.5 − 1629 00 12 33.7 − 16 29 01 45.9 42 00 12 33.2 − 16 28 06 00 12 33.9 − 16 28 07 ATCA 54.08 5 42.30 1.28 WGAJ0015.5 + 3052 00 15 35.2 + 30 52 19 34.7 36 00 15 36.1 + 30 52 21 00 15 36.0 + 30 52 30 APM+NVS 15.07 3 36.22 0.42 WGAJ0015.6 + 3052 00 15 39.7 + 30 52 43 33.3 36 00 15 36.1 + 30 52 21 00 15 36.0 + 30 52 30 APM+NVS 49.38 3 36.22 1.36 WGAJ0029.0 + 0509 00 29 04.6 + 05 09 42 22.9 29 00 29 03.8 + 05 09 31 00 29 03.5 + 05 09 34 NVSS 18.28 3 28.76 0.64 WGAJ0032.5 − 2849 00 32 31.8 − 28 49 48 34.8 36 00 32 31.2 − 28 49 20 00 32 33.1 − 28 49 19 ATCA 33.79 5 36.44 0.93 WGAJ0032.5 − 2648 00 32 33.0 − 26 48 54 24.3 29 00 32 37.7 − 26 49 29 00 32 33.0 − 26 49 17 NVSS 23.00 3 28.76 0.80 WGAJ0043.3 − 2638 00 43 22.5 − 26 38 57 32.4 36 00 43 24.0 − 26 39 06 00 43 22.7 − 26 39 07 ATCA 10.35 5 36.44 0.28 WGAJ0049.5 − 2509 00 49 33.5 − 25 09 44 28.7 29 00 49 34.2 − 25 09 34 00 49 33.7 − 25 09 34 ATCA 10.36 5 29.03 0.36 WGAJ0057.3 − 2212 00 57 18.6 − 22 12 30 8.9 13 00 57 21.8 − 22 12 33 00 57 19.3 − 22 12 37 NVSS 4.87 5 13.93 0.35 WGAJ0057.3 − 2212 00 57 18.8 − 22 12 17 9.1 13 00 57 21.8 − 22 12 33 00 57 19.3 − 22 12 37 NVSS 17.00 5 13.93 1.22 WGAJ0057.3 − 2212 00 57 19.5 − 22 12 32 8.9 13 00 57 21.8 − 22 12 33 00 57 19.3 − 22 12 37 NVSS 9.95 5 13.93 0.71 WGAJ0100.1 − 3337 01 00 08.9 − 33 37 21 6.0 42 01 00 07.6 − 33 37 20 01 00 09.4 − 33 37 32 ATCA 12.69 5 42.30 0.91 WGAJ0110.5 − 1647 01 10 35.4 − 16 47 56 28.3 29 01 10 36.3 − 16 48 42 01 10 35.5 − 16 48 23 ATCA 27.04 5 29.03 0.93 WGAJ0125.0 + 0146 01 25 05.4 + 01 46 33 5.0 13 01 25 04.1 + 01 46 14 01 25 05.4 + 01 46 26 NVSS 7.00 3 13.34 0.52 WGAJ0136.0 − 4044 01 36 02.0 − 40 44 46 17.0 18 01 36 06.3 − 40 44 29 01 36 02.9 − 40 44 50 ATCA 11.19 5 18.78 0.60 WGAJ0143.2 − 6813 01 43 16.2 − 68 13 06 25.5 29 01 43 22.9 − 68 13 18 01 43 19.2 − 68 13 27 ATCA 27.03 5 29.03 0.93 WGAJ0204.8 + 1514 02 04 49.7 + 15 14 20 28.7 29 02 04 50.8 + 15 14 10 02 04 50.3 + 15 14 11 NVSS 12.51 3 28.76 0.44 WGAJ0210.0 − 1004 02 10 00.6 − 10 04 07 9.1 13 02 09 59.4 − 10 03 31 02 10 00.1 − 10 03 54 NVSS 14.95 5 13.93 1.07 WGAJ0216.6 − 7331 02 16 37.7 − 73 31 35 32.9 18 02 16 47.3 − 73 31 42 02 16 44.6 − 73 31 40 ATCA 31.57 5 18.78 0.87 WGAJ0217.7 − 7347 02 17 44.8 − 73 47 31 17.4 18 02 17 48.2 − 73 47 18 02 17 45.1 − 73 47 23 ATCA 8.12 5 18.78 0.43 WGAJ0217.7 − 7346 02 17 46.4 − 73 46 21 18.6 29 02 17 48.2 − 73 47 18 02 17 45.1 − 73 47 23 ATCA 62.29 5 29.03 3.32 WGAJ0245.2 + 1047 02 45 13.5 + 10 47 20 34.9 36 02 45 14.7 + 10 47 12 02 45 13.7 + 10 47 23 APM+NVS 4.21 3 36.22 0.12 WGAJ0304.9 + 0002 03 04 57.9 + 00 02 28 30.6 36 03 04 58.8 + 00 02 07 03 04 59.2 + 00 02 33 NVSS 20.13 5 36.44 0.55 WGAJ0313.9 + 4115 03 13 56.9 + 41 15 37 16.9 18 03 13 58.0 + 41 15 21 03 13 57.8 + 41 15 23 NVSS 17.31 3 18.35 0.94 WGAJ0314.4 − 6548 03 14 24.4 − 65 48 20 45.7 42 03 14 19.3 − 65 48 39 03 14 22.4 − 65 48 25 ATCA 13.98 5 42.30 0.33 WGAJ0314.4 − 6548 03 14 27.6 − 65 48 21 45.5 42 03 14 19.3 − 65 48 39 03 14 22.4 − 65 48 25 ATCA 34.19 5 42.30 0.81 WGAJ0322.2 − 5042 03 22 12.3 − 50 42 26 22.9 29 03 22 10.3 − 50 42 21 03 22 12.4 − 50 42 33 ATCA 7.07 5 29.03 0.24 WGAJ0324.9 − 2140 03 24 59.6 − 21 40 41 32.6 36 03 25 01.3 − 21 40 19 03 25 00.8 − 21 40 41 NVSS 16.88 5 36.44 0.46 WGAJ0325.0 − 4926 03 25 00.1 − 49 26 44 18.9 18 03 25 03.5 − 49 27 24 03 25 02.6 − 49 27 05 ATCA 32.51 5 18.78 1.73 WGAJ0325.0 − 4927 03 25 00.2 − 49 27 05 18.9 18 03 25 03.5 − 49 27 24 03 25 02.6 − 49 27 05 ATCA 23.83 5 18.78 1.27 WGAJ0325.0 − 4926 03 25 03.2 − 49 26 44 19.4 18 03 25 03.5 − 49 27 24 03 25 02.6 − 49 27 05 ATCA 21.83 5 18.78 1.16 WGAJ0340.8 − 1814 03 40 49.1 − 18 14 00 21.9 29 03 40 45.5 − 18 13 39 03 40 47.8 − 18 14 00 NVSS 18.57 5 29.03 0.64 WGAJ0357.6 − 4158 03 57 39.5 − 41 58 57 31.4 36 03 57 36.8 − 41 58 59 03 57 36.8 − 41 59 01 ATCA 31.27 5 36.44 0.86 WGAJ0411.0 − 1637 04 11 00.0 − 16 37 00 51.0 53 04 10 59.4 − 16 36 08 04 10 59.5 − 16 36 11 ATCA 49.53 5 53.63 0.92

TABLE 3—Continued

Name WGACAT Position Center WGA PMN or GB6 Position Counterpart Position |Offset| Ctrpart Cum. Offset/ RA DEC Offset error RA DEC RA DEC Source (X-O) Error Error Error

WGAJ0414.0 − 1307 04 14 02.9 − 13 07 13 24.4 29 04 14 02.3 − 13 06 44 04 14 03.1 − 13 06 38 NVSS 35.12 5 29.03 1.21 WGAJ0414.0 − 1224 04 14 05.7 − 12 24 30 18.4 18 04 14 03.1 − 12 23 38 04 14 05.9 − 12 24 17 NVSS 13.33 3 41.18 0.30 WGAJ0421.5 + 1433 04 21 33.4 + 14 33 44 11.8 18 04 21 33.1 + 14 33 43 04 21 33.1 + 14 33 54 OPT+NVS 10.91 3 18.35 0.59 WGAJ0428.8 − 3805 04 28 50.5 − 38 05 44 11.4 18 04 28 52.6 − 38 05 23 04 28 50.9 − 38 05 52 NVSS 9.30 5 18.78 0.50 WGAJ0434.3 − 1443 04 34 18.7 − 14 43 01 5.9 13 04 34 19.0 − 14 43 09 04 34 19.0 − 14 42 55 NVSS 7.43 5 13.93 0.53 WGAJ0435.1 − 0811 04 35 06.6 − 08 11 05 28.6 29 04 35 05.9 − 08 11 15 04 35 07.8 − 08 11 22 NVSS 24.64 5 29.03 0.85 WGAJ0447.9 − 0322 04 47 54.6 − 03 22 28 38.4 36 04 47 57.5 − 03 22 40 04 47 54.7 − 03 22 43 NVSS 15.07 5 36.44 0.41 WGAJ0448.2 − 2110 04 48 14.9 − 21 10 18 30.4 36 04 48 18.0 − 21 09 47 04 48 17.4 − 21 09 45 NVSS 48.14 5 36.44 1.32 WGAJ0449.4 − 4349 04 49 24.6 − 43 49 39 2.0 13 04 49 24.3 − 43 50 04 04 49 24.7 − 43 50 09 ATCA 30.02 3 13.34 2.25 WGAJ0500.0 − 3040 05 00 04.6 − 30 4049 26.4 29 05 00 07.5 − 30 41 14 05 00 05.0 − 30 41 09 ATCA 20.67 5 29.03 0.71 WGAJ0502.5 + 1338 05 02 33.0 + 13 38 17 18.6 18 05 02 33.4 + 13 38 14 05 02 33.2 + 13 38 11 NVSS 6.67 3 18.35 0.36 WGAJ0502.5 + 1338 05 02 33.1 + 13 38 33 18.4 18 05 02 33.4 + 13 38 14 05 02 33.2 + 13 38 11 NVSS 22.05 3 18.35 1.20 WGAJ0510.0 + 1800 05 10 02.6 + 18 00 48 9.6 13 05 10 02.4 + 18 00 41 05 10 02.3 + 18 00 41 NVSS 8.20 3 13.34 0.61 WGAJ0513.8 + 0156 05 13 52.3 + 01 56 59 14.9 18 05 13 52.7 + 01 56 50 05 13 51.9 + 01 56 55 NVSS 8.50 3 18.35 0.46 WGAJ0513.8 + 0156 05 13 53.4 + 01 56 21 14.3 18 05 13 52.7 + 01 56 50 05 13 51.8 + 01 56 55 NVSS 41.61 3 18.35 2.27 WGAJ0518.2 + 0624 05 18 14.7 + 06 24 17 26.3 29 05 18 15.8 + 06 24 00 05 18 15.9 + 06 24 22 NVSS 18.57 3 28.76 0.65 WGAJ0528.5 − 5820 05 28 34.7 − 58 20 12 33.4 36 05 28 33.2 − 58 20 25 05 28 34.7 − 58 20 18 ATCA 6.00 5 36.44 0.16 WGAJ0535.1 − 0239 05 35 11.9 − 02 39 05 11.5 18 05 35 10.8 − 02 39 11 05 35 12.2 − 02 39 06 NVSS 4.61 5 18.78 0.25 WGAJ0539.0 − 3427 05 39 03.4 − 34 27 12 25.2 29 05 39 06.2 − 34 27 35 05 39 05.4 − 34 27 13 ATCA 25.02 5 29.03 0.86 WGAJ0544.1 − 2241 05 44 07.0 − 22 41 16 17.2 18 05 44 05.7 − 22 41 23 05 44 07.5 − 22 41 10 ATCA 9.21 5 18.78 0.49 WGAJ0546.6 − 6415 05 46 36.1 − 64 15 06 52.8 53 05 46 42.9 − 64 15 22 05 46 41.8 − 64 15 22 ATCA 41.06 5 53.63 0.77 WGAJ0546.6 − 6415 05 46 40.5 − 64 15 27 42.2 42 05 46 42.9 − 64 15 22 05 46 41.8 − 64 15 22 ATCA 9.97 5 42.30 0.24 WGAJ0558.1 + 5328 05 58 09.6 + 53 28 37 27.0 29 05 58 12.0 + 53 28 32 05 58 11.6 + 53 28 19 NVSS 25.35 3 28.76 0.88 WGAJ0600.5 − 3937 06 00 31.0 − 39 37 11 23.6 29 06 00 32.5 − 39 36 60 06 00 31.4 − 39 37 02 ATCA 10.15 5 29.03 0.35 WGAJ0624.7 − 3230 06 24 47.3 − 32 30 38 41.2 42 06 24 46.1 − 32 31 07 06 24 44.9 − 32 30 53 ATCA 34.17 5 42.30 0.81 WGAJ0628.4−3208 06 28 27.9 − 32 08 11 25.7 28 06 28 32.6 − 32 07 35 06 28 30.7 − 32 08 14 NVSS 35.74 3 28.76 1.24 WGAJ0628.4−3208 06 28 28.4 − 32 08 06 25.8 28 06 28 32.6 − 32 07 35 06 28 30.7 − 32 08 14 NVSS 30.33 3 28.76 1.05 WGAJ0631.9 − 5404 06 31 59.6 − 54 04 31 45.2 42 06 31 57.8 − 54 05 02 06 32 01.7 − 54 04 57 ATCA 31.94 5 42.30 0.76 WGAJ0633.1 − 2333 06 33 11.8 − 23 33 18 22.3 29 06 33 12.7 − 23 33 05 06 33 12.8 − 23 33 09 ATCA 16.53 5 29.03 0.57 WGAJ0648.2 − 4347 06 48 16.7 − 43 47 01 30.9 36 06 48 12.4 − 43 46 39 06 48 13.4 − 43 47 15 ATCA 39.24 5 36.44 1.08 WGAJ0656.3 − 2403 06 56 21.5 − 24 03 30 32.4 29 06 56 22.0 − 24 03 48 06 56 22.7 − 24 03 18 ATCA 20.35 5 29.03 0.56 WGAJ0724.3 − 0715 07 24 19.0 − 07 15 56 34.3 36 07 24 16.3 − 07 15 23 07 24 17.3 − 07 15 19 NVSS 38.44 3 36.22 1.06 WGAJ0744.8 + 2920 07 44 51.6 + 29 20 05 33.7 36 07 44 51.5 + 29 20 27 07 44 51.2 + 29 20 11 FIRST 7.96 1 36.11 0.22 WGAJ0744.8 + 2920 07 44 51.8 + 29 20 11 33.8 36 07 44 51.5 + 29 20 27 07 44 51.2 + 29 20 11 FIRST 7.84 1 36.11 0.22 WGAJ0748.2 − 5257 07 48 13.2 − 52 57 45 31.1 29 07 48 10.8 − 52 58 29 07 48 12.7 − 52 58 32 ATCA 47.24 5 29.03 1.30

TABLE 3—Continued

Name WGACAT Position Center WGA PMN or GB6 Position Counterpart Position |Offset| Ctrpart Cum. Offset/ RA DEC Offset error RA DEC RA DEC Source (X-O) Error Error Error

WGAJ0750.9 − 6726 07 50 55.1 − 67 26 16 22.8 29 07 50 56.8 − 67 26 36 07 50 59.5 − 67 26 23 ATCA 27.17 5 29.03 0.94 WGAJ0751.0 − 6726 07 51 02.4 − 67 26 22 23.2 29 07 50 56.8 − 67 26 36 07 50 59.5 − 67 26 23 ATCA 17.33 5 29.03 0.60 WGAJ0751.0 − 6725 07 51 04.2 − 67 25 54 23.7 29 07 50 56.8 − 67 26 36 07 50 59.5 − 67 26 23 ATCA 40.34 5 29.03 1.39 WGAJ0816.0 − 0736 08 16 01.7 − 07 36 16 20.2 29 08 16 04.1 − 07 36 42 08 16 04.3 − 07 35 57 NVSS 43.16 5 29.03 1.49 WGAJ0900.2 − 2817 09 00 14.0 − 28 17 49 31.2 29 09 00 15.8 − 28 17 60 09 00 15.4 − 28 17 58 NVSS 20.66 5 29.03 0.57 WGAJ0940.2 + 2603 09 40 14.0 + 26 03 39 35.2 36 09 40 14.6 + 26 03 38 09 40 14.7 + 26 03 29 NVSS 14.07 3 36.22 0.39 WGAJ1003.9 + 3244 10 03 58.1 + 32 44 02 18.3 18 10 03 58.4 + 32 44 03 10 03 57.5 + 32 44 03 NVSS 7.64 3 18.35 0.42 WGAJ1011.5 − 0423 10 11 30.1 − 04 23 13 18.7 18 10 11 30.7 − 04 23 33 10 11 30.2 − 04 23 28 PMN+APM 21.92 12 21.47 1.02 WGAJ1025.9 + 1253 10 25 56.0 + 12 53 36 9.7 13 10 25 56.4 + 12 53 48 10 25 56.4 + 12 53 49 TEXS 14.26 3 14.45 1.07 WGAJ1032.1 − 1400 10 32 06.6 − 14 00 13 15.7 18 10 32 07.4 − 14 00 19 10 32 06.3 − 14 00 20 NVSS 8.25 5 18.78 0.44 WGAJ1035.0 + 5652 10 35 04.8 + 56 52 57 13.4 18 10 35 06.0 + 56 52 57 10 35 05.9 + 56 52 57 NVSS 9.01 3 18.35 0.49 WGAJ1046.3 + 5354 10 46 23.7 + 53 54 19 26.4 29 10 46 23.8 + 53 54 38 10 46 24.0 + 53 54 26 NVSS 7.49 3 28.76 0.26 WGAJ1057.6 − 7724 10 57 41.0 − 77 24 13 26.7 29 10 57 31.1 − 77 24 24 10 57 32.7 − 77 24 29 ATCA 33.00 5 29.03 1.14 WGAJ1104.8 + 6038 11 04 53.0 + 60 38 54 22.8 29 11 04 54.5 + 60 38 57 11 04 53.6 + 60 38 55 NVSS 4.52 3 28.76 0.16 WGAJ1108.1 − 7748 11 08 07.7 − 77 48 11 18.6 18 11 08 11.3 − 77 48 25 11 08 11.3 − 77 48 17 ATCA 14.21 5 18.78 0.76 WGAJ1112.5 − 3745 11 12 34.7 − 37 45 24 30.2 36 11 12 38.6 − 37 45 49 11 12 36.8 − 37 45 45 ATCA 32.96 5 36.44 0.90 WGAJ1150.4 + 0156 11 50 24.5 + 01 56 11 8.7 13 11 50 23.9 + 01 56 02 11 50 24.8 + 01 56 16 TEXS 7.50 3 13.34 0.56 WGAJ1222.6 + 2934 12 22 39.5 + 29 34 40 41.9 42 12 22 42.4 + 29 34 39 12 22 43.1 + 29 34 40 NVSS 46.83 3 42.11 1.11 WGAJ1222.7 + 2934 12 22 42.5 + 29 34 54 20.1 29 12 22 42.4 + 29 34 39 12 22 43.1 + 29 34 40 NVSS 16.59 3 28.76 0.58 WGAJ1224.5 + 2613 12 24 32.2 + 26 13 34 26.8 29 12 24 33.0 + 26 13 00 12 24 32.1 + 26 13 14 OPT+NVS 20.05 3 28.76 0.70 WGAJ1231.7 + 2848 12 31 46.8 + 28 48 03 46.6 42 12 31 44.0 + 28 48 03 12 31 43.7 + 28 47 50 NVSS 42.77 3 42.11 1.02 WGAJ1300.7 − 3253 13 00 42.3 − 32 53 01 28.2 29 13 00 41.9 − 32 53 02 13 00 42.4 − 32 53 12 ATCA 11.07 5 29.03 0.38 WGAJ1324.0 − 3623 13 24 02.6 − 36 23 16 29.6 29 13 24 04.1 − 36 23 51 13 24 03.5 − 36 23 35 ATCA 21.94 5 29.03 0.76 WGAJ1525.3 + 4201 15 25 22.5 + 42 01 02 20.5 29 15 25 25.2 + 42 01 15 15 25 23.6 + 42 01 17 NVSS 12.61 3 28.76 0.44 WGAJ1525.3 + 4201 15 25 23.9 + 42 01 15 17.4 18 15 25 25.2 + 42 01 15 15 25 23.6 + 42 01 17 NVSS 3.90 3 18.35 0.21 WGAJ2258.3 − 5525 22 58 18.1 − 55 25 31 34.5 36 22 58 16.5 − 55 26 14 22 58 19.0 − 55 25 37 ATCA 9.86 5 36.44 0.27 WGAJ2317.4 − 4213 23 17 55.7 − 42 13 29 7.9 13 23 17 52.3 − 42 13 52 23 17 56.4 − 42 13 33 ATCA 8.79 5 13.93 0.63 WGAJ2322.0 + 2114 23 22 02.1 + 21 14 02 15.8 18 23 22 03.3 + 21 14 09 23 22 01.8 + 21 13 48 NVSS 14.61 3 18.35 0.80 WGAJ2322.0 + 2113 23 22 02.7 + 21 13 36 15.4 18 23 22 03.3 + 21 14 09 23 22 01.8 + 21 13 48 NVSS 17.39 3 18.35 0.95 WGAJ2333.2 − 0131 23 33 14.0 − 01 31 29 30.0 36 23 33 16.3 − 01 31 07 23 33 16.7 − 01 31 07 GB6+APM 39.54 9 37.21 1.06 WGAJ2347.6 + 0852 23 47 36.3 + 08 52 10 45.9 42 23 47 38.1 + 08 52 52 23 47 38.1 + 08 52 46 OPT+GB6 44.81 3 42.11 1.06 WGAJ2350.6 + 3622 23 50 37.0 + 36 22 04 13.8 18 23 50 37.4 + 36 21 54 23 50 36.7 + 36 22 11 TEXS 7.87 3 18.34 0.43